様式第４号（第４条関係）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 補強コンクリートブロック塀の点検表 | | | | |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | ２．２メートル以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２メートルを超える塀で１５センチメートル以上 | はい | いいえ |
| 高さ２メートル以下の塀で１０センチメートル以上 | はい | いいえ |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９ミリメートル以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |
| 壁内に径９ミリメートル以上の鉄筋が縦横８０センチメートル以内で入っている。 | はい | いいえ |
| ４ | 控壁（高さが１．２メートルを超える場合） | ３．４メートル以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの５分の１以上突出してある。 | はい | いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が３５センチメートル以上で根入れ深さが３０センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | １　全体的に傾いていない。  ２　幅１ミリメートル以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
| ８ | その他 | １　塀が土留め壁を兼ねていない。  ２　塀が玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
| 点検者  （倒壊の危険性の判断ができる者） | | 業者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  資格名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| 点検した補強コンクリートブロック塀等の所在地 | |  | | |

※　分からない場合は不適合とします。

※　鉄筋が入ってない補強コンクリートブロック塀の場合は、様式第５号「組石造の塀の点検表」を使用してください。

※　評価基準：８項目のうち、１つでも不適合があれば、補強コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。