様式第５号（第４条関係）

|  |
| --- |
| 組石造の塀の点検表 |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２メートル以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１０分の１以上ある。 | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | ４メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある。 | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０センチメートル以上ある。 | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | １　全体的に傾いていない。２　幅１ミリメートル以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
| ７ | その他 | １　塀が土留め壁を兼ねていない。２　塀が玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
| 点検者（倒壊の危険性の判断ができる者） | 業者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）資格名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 点検した組石造の塀の所在地 |  |

※　分からない場合は不適合とします。

※　鉄筋が入ってない補強コンクリートブロック塀の場合は、この点検表を使用してください。

※　評価基準：７項目のうち、１つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要です。